Notið einnig aðra vinnuumhverfisvísa og sértæka vísa þegar við á

**Nafn fyrirtækis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Heildarfjöldi starfsmanna:\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Útibú/deild:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fjöldi starfsmanna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Innra starf fyrirtækisins:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Efnisþáttur – atriði* | Viðmið – athugasemdir | *Mat:*  *V: Í lagi*  *X: Ekki í lag*  *0: Á ekki við‘* | *Lög, reglur og leiðbein. VER. Annað* |
| ***Vinnuverndarstarf*** |  |  |  |
| 1. Skipulag og virkni vinnuverndarstarfsins | Er kerfisbundið vinnuverndarstarf fyrir hendi í fyrirtækinu?   * Er öryggistrúnaðarmaður/-vörður, öryggisnefnd? Hafa þeir sótt vinnuverndarnámskeið? * Hefur verið gerð skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði, þar á meðal áhættumat og áætlun um forvarnir fyrir öll vinnusvæði og ferðir starfsmanna á milli þeirra? Tóku ÖT/ÖV þátt í gerð áhættumatsins? Komu aðrir starfsmenn einnig að því? Aðkoma erlendra starfsmanna? * Er leitað eftir utanaðkomandi ráðgjöf hjá viðurkenndum þjónustuaðila í vinnuvernd, ef ekki er nægileg þekking innan fyrirtækisins til gera áætlun um öryggi og heilbrigði? * Er unnið markvisst að úrbótum? Er eftirfylgni? * Er uppbygging vinnuverndarstarfs í samræmi við stærð og umfang starfseminnar? * Eru reglulegar skoðunarferðir um vinnustaðinn/ vinnusvæðið, fundir í öryggisnefnd? Er eftirlitsbók til staðar?   Eru starfsmenn hvattir til að stunda líkamsrækt og heilbrigða lífshætti? |  | L-46/1980  Rg-730/2012  Rg-920/2006  FL-21/2006  FL-24/2008  Lb-1/2012  Lb-1/2007  Lb-4/2007  (fleiri tungumál)  Lb-1/2008  (fleiri tungumál)  Ábending  FL-25/2008 |
| 2. Aðild fleiri atvinnu-rekenda að vinnustað | Sameiginleg ábyrgð á vinnuverndarstarfi og vinnuaðstæðum, t.d. vegna verktaka og birgja. |  | Rg-920/2006 22. gr |
| 3. Fræðsla/þjálfun | Fá nýráðnir starfsmenn, íslenskir sem erlendir, skipulagða fræðslu og þjálfun? Ef já, er vinnuvernd hluti af því?Er gengið úr skugga um að erlendir starfsmenn hafi skilið þá fræðslu og leiðbeiningar sem þeir hafa fengið?Fá allir starfsmenn reglubundna þjálfun og fræðslu í vinnuvernd, t.d. ef þeir flytjast á milli starfa/staða, nýr búnaður eða efni eru tekin í notkun eða ný tækni innleidd? |  | L-46/1980, 14. gr.  Rg-920/2006, 25. gr.  Lb-4/2007  (fleiri tungumál) |
| 4. Ungir starfsmenn | Aldursmörk, verkefni við hæfi, vinnutími, hvíld |  | Rg-426/1999  Lb-1/2006  Lb-2/2006 |
| 5. Þungaðar konur eða m/barn á brjósti | Áhættumat og verkefni við hæfi. |  | Rg-931/2000  Lb-1/2001 |
| 6. Vinnuslys | Vinnuslys tilkynnt, tilkynningablað á heimasíðu VER. Greining slysahættu. Skráning og greining slysa og “næstum slysa”/óhappa. Endurskoðun áhættumats. |  | L-46/1980, 78.-80. gr.  Rg-920/2006, 30. gr.  FL-30/2013  Vs=Vinnuslys |

**Hollustuhættir:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Vinnurými*** |  |  |  |
| 1. Stærð | Loftrými ≥12 m3 á mann, lofthæð yfir 4 m telst ekki með. Flatarmál herbergis sem unnið er í meginhluta vinnudagsins ≥ 7m2. Lofthæð 2,5 m. |  | R–581/1995,  4-5.gr. |
| 2. Yfirborð gólfs, lofts og veggja | Slétt, óskemmt yfirborð, þrif auðveld. |  | R–581/1995,  6-7. gr |
| 3 Deildir/vinnusvæði | Er aðskilnaður milli deilda/vinnusvæða eftir starfsemi, t.d. vegna hávaða? |  | R-581/1995  Rg-921/2006 |
| 4. Yfirsýn | Góð yfirsýn yfir vinnurými og vörupalla. |  | R–581/1995 |
| ***Inniloft*** |  |  |  |
| 1. Hita- og rakastig | Hitastig 16 – 22° eftir eðli vinnunnar. Hæfilegt rakastig 30-50%. |  | R-581/1995,  9. gr. |
| 2. Dragsúgur | Leitast skal við að hafa dyr sem mest lokaðar eða þéttingu meðfram ökutækjum þannig að ekki myndist dragsúgur. |  | R-581/1995,  9. gr.  Byggingarr. |
| 3. Mengun | Útblástur frá bifreiðum og öðrum mengandi flutningstækjum skal leiða út eða setja bann við lausagang véla. |  | Rg-390/2009 |
| 4. Þrif | Eru þrif nægjanleg? Er komið í veg fyrir ryksöfnun? |  | FL-27/2006 |
| 5. Tóbaksvarnir | Er vinnustaðurinn reyklaus? Reykingar bannaðar í öllum starfsmanna- og vinnurýmum.  Skv. reglugerð má leyfa reykingar í sérstöku loftræstu afdrepi þar sem tryggt er að reykur berist ekki í önnur rými. Sérstakar undanþágur, sjá reglugerð. |  | L-6/2002  Rg-326/2007 |
| Efni og efnaáhrif |  |  |  |
| 1. Flutningur varasamra efna | Hefur bifreiðastjóri réttindi vegna flutnings á hættulegum farmi (ADR)? Hafa aðrir starfsmenn sem koma að flutningi hættulegs farms fengið fræðslu og upplýsingar í samræmi við verksvið þeirra? |  | Rg-1077/2010 |
| 2. Varasöm og hættuleg efni | Öryggisblöð í 16 liðum á íslensku eða ensku. Atvinnurekandi þarf að tryggja að allir starfsmenn, íslenskir sem erlendir, fái kynningu á innihaldi þeirra á tungumáli sem þeir skilja. Merking á umbúðum og verklagsreglur. Fræðsla um meðferð efna og viðbrögð ef slys verða.  Áhættumat vegna geymslu og dreifingu efna. |  | Rg-553/2004  Rg-1077/2010  R-497/1994  L-61/2013  Rg-415/2014  FL-39/2018 |
| 3. Geymsla efna | Sprengifim efni og eiturefni skulu geymd í lokaðri og læsanlegri, loftræstri geymslu. |  | L-61/2013  Rg-510/2018  Rg-1077/2010 |
| 4. Neyðarbúnaður | Neyðarsturta, augnskolunartæki, þegar við á. |  | Rg-553/2004 |
| Lýsing |  |  |  |
| 1. Almenn lýsing | Hæfileg lýsing á vinnusvæðinu. Ráðlögð birta í vinnusal 100-500 lux. - önnur vinna, sjá lýsingarstaðal ÍST EN 12464-1.  Útivinnusvæði, ráðlög birta, sjá ÍST EN 12464-2. |  | R-581/1995,  8.gr. |
| 2. Sérlýsing | Við krefjandi aðstæður skal lýsing aukin eftir þörfum. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Hávaði*** |  |  |  |
| 1. Hávaðavarnir | Áhersluröðun:   1. Við upptök – koma í veg fyrir myndun hávaðans. 2. Yfirbygging véla/búnaðar. 3. Skilveggir/skilrúm – aðskilja hljóðlátari starfsemi frá háværri. 4. Stytting ómtíma – minnka bergmál. 5. Takmarka veru starfsmanna í hávaðasamri vinnu – reglubundin hvíld. 6. Notkun heyrnarhlífa, þar til úrbætur hafa verið gerðar.   Atvinnurekandi skal taka tillit til tækniframfara og grípa til tiltækra ráðstafana til að koma í veg fyrir álag/hættu vegna hávaða við upptök hans.  Starfsmenn skulu draga úr hávaða eins og kostur er og stuðla að því að þær ráðstafanir sem gerðar eru til að draga úr hávaða komi að notum. |  | Rg-921/2006, 7. gr.  Rg-921/2006, 7. og 11. gr |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Hávaðamörk | Hávaðamörk fyrir hávaðasama vinnustaði skiptast í þrennt og gilda annars vegar fyrir daglegt 8 klst. álag vegna hávaða (LEX,8h) og hins vegar fyrir hámarkshljóðþrýsting (ppeak) þ.e.a.s. hávaðatoppa:   * Neðri viðbragðsmörk; 80 dB(A) LEX,8h, 112 Pa ppeak   Fari hávaði yfir neðri viðbragðsmörk;   * skal atvinnurekandi sjá starfmönnum fyrir viðeigandi heyrnarhlífum, * skal atvinnurekandi tryggja að starfsmenn fái upplýsingar og nægilega og viðeigandi þjálfun, * skulu starfsmenn eiga rétt á heyrnarmælingu ef áhættumat gefur til kynna að heilsu þeirra og öryggi sé hætta búin. * Efri viðbragðsmörk; 85 dB(A) LEX,8h, 140 Pa ppeak   Fari hávaði yfir efri viðbragðsmörkin;   * skulu starfsmenn nota heyrnahlífar, * skal atvinnurekandi tafarlaust gera ráðstafanir til að hávaði fari niður fyrir mörkin, * skal atvinnurekandi setja upp viðeigandi viðvörunarmerki og afmarka þá staði og takmarka aðgang að þeim, * skal starfsmaður eiga rétt á að læknir eða annar aðili með tilskilin réttindi athugi heyrn hans. * Viðmiðunarmörk; 87 dB(A) LEX,8h, 200 Pa ppeak   Fari hávaði yfir viðmiðunarmörk; skal atvinnurekandi endurskoða áætlun um heilsuvernd/forvarnir. |  | Rg-921/2006, 3-4. gr.  Rg-921/2006, 7., 8., 10. 11. og 12. gr. |
| 3. Heyrnareftirlit | Starfsmenn eiga rétt á heyrnarmælingu ef hávaðinn fer yfir neðri viðbragðsmörk og ef áhættumat gefur til kynna að heilsu þeirra og öryggi sé hætta búin. Ef hávaði fer yfir efri viðbragð­smörk eiga starfsmenn rétt á að læknir eða annar aðili með tilskilin réttindi, sem starfar á ábyrgð læknis, athugi heyrn þeirra. |  | Rg-921/2006 12. og 13. gr. |
| ***Titringur*** |  |  |  |
| 1.Titringsvarnir | Er dregið úr titringi við upptök, t.d. titringsdeyfar á vélar?  Eru notaðar starfsaðferðir sem valda síður titringi?  Er valinn viðeigandi búnaðar til vinnu?  **Fá starfsmenn reglubundna hvíld frá vinnu í titringi?** Viðeigandi hlífðarfatnaður til að verja fyrir kulda og raka. Áhættumat og áætlun um heilsuvernd/forvarnir. |  | Rg-922/2006,  7. – 8. gr. |
| 2. Titringsmörk | Mörk fyrir álag vegna vélræns titrings skiptast í mörk vegna handar- og handleggstitrings og vegna titrings í öllum líkamanum. Álag vegna vélræns titrings má aldrei fara yfir viðmiðunarmörk (sbr. þó 5. gr.) |  | Rg-922/2006,  3.-4. og 7. gr. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkstöðvar -líkamlegt álag /líkamsbeiting |  |  |  |
| 1.Verkstöðvar/álag á hreyfi- og stoðkerfið | Athuga vinnustöður og líkamsbeitingu við verkstöðvar (sbr. atriði 2-5) t.d. við:   * Losun/lestun flutningatækja * Akstur * Lagervinna * Annað   Viðmið:  Fjölbreytt verkefni, staðið og setið til skiptis. Vinnustaða – Beint bak, slakar axlir, handleggir sem næst bol og höfuð aðeins lítillega álútt, stuðningur undir fætur þegar setið er. |  | R-499/1994  R-498/1994  FL-38/2018  FL-18/2005  FL-10/1989 |
| 2. Vinnuaðstaða við verkstöðvar | Nægt rými, verkefni í þægilegri vinnuhæð og seilingarfjarlægð. Undirlag stöðugt og þægilegt, gólf laus við hálku og vörur ekki á umferðarleiðum . Eru aðstæður í stjórnhúsi góðar, stillanlegt sæti stjórnanda. |  | R-581/1995, 3.gr.  FL-38/2018  FL-18/2005  FL-10/1989 |
| 3. Að lyfta og bera hluti – léttitæki | Er vinnan skipulögð þannig að ekki þurfi að bera vörur langar vegalengdir og/eða ýta þeim og draga? Meta þyngd/fjarlægð byrða og hversu oft þarf að lyfta, bera, ýta og draga. Eru nauðsynleg léttitæki til staðar, t.d. lyftibúnaður eða vagnar? Athuga rými, vinnuhæð, hæðarmun á gólfi, þröskulda, skábrautir o.s.frv. |  | R-499/1994  FL-38/2018  FL-18/2005  FL-10/1989 |
| 4. Fræðsla – þjálfun | Fræðsla, þjálfun í notkun léttitækja og líkamsbeitingu. Er starfsfólk meðvitað um rétta líkamsbeitingu og hæfilega þyngd byrða. Eru léttitæki notuð? |  | R-499/1994  FL-38/2018  FL-18/2005  FL-10/1989  FL-32/2014 |
| 5. Skipulag vinnunnar, einhæfni - fjölbreytni | Er vinnan skipulögð þannig að líkamlegt álag sé fjölbreytt? Ef ekki er þá tekin hlé eða verkvíxlun? |  |
| **Félagslegur og andlegur aðbúnaður** |  |  |  |
| 1. Stjórnun | Hvatning og stuðningur í starfi. Viðurkenning fyrir vel unnin störf. |  | L-46/1980  Rg-1009/2015  FL-35/2016  FL-36/2016  (fleiri tungumál)  FL-13/1999  FL-32/2014  Lb-4/2007  (fleiri tungumál) |
| 2. Athafnafrelsi, starfsþróun | Möguleikar starfsmanna til að hafa áhrif á framgang og stjórnun vinnunnar. |
| 3. Tilbreytingarleysi, einhæfni, einvera við vinnu | Umfang innihaldslítillar vinnu og/eða vinnu sem krefst stöðugrar athygli. Fagleg einangrun og/eða raunveruleg einangrun. Stuðningur frá starfsmönnum og/eða yfirmönnum. |
| 4. Upplýsingar, boðleiðir, samskipti | Boðskipti á milli starfsmanna og á milli starfsmanna og stjórnenda. Samskiptavandamál, einelti, áreitni, ofbeldi, hótanir. Eru til stefna og viðbragðsáætlun um einelti og ofbeldi? Starfsmannafundir og fræðslufundir. Verkaskipting skýr? |
| 5. Vinnutími | Tímaþröng, yfirvinna, vaktavinna. |
| 6. Áfallahjálp | Stuðningur við að takast á við tilfinningar sínar í tengslum við slys. |
| 7. Endur- og símenntun | Er skipulögð endurmenntun, eru námskeið hjá fyrirtækinu, er þekkingu miðlað innan vinnustaðarins? |  | Ábending |

**Öryggi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Efnisþáttur – atriði* | *Viðmið – athugasemdir* | *Mat:*  *V: Í lagi*  *X: Ekki í Lagi*  *0: Á ekki við* | *Lög, reglur og leiðbein Ver.*  *Annað* | |
| **Húsnæði og umhverfi** |  |  |  | |
| 1. Aðgengi | Er aðgengi að húsnæði gott, t.d. við móttöku á vörum? |  | Byggingarr.  R-581/1995, 42.gr.  R- 499/1994 | |
| 2. Viðskiptavinir | Takmörkun á aðgangi viðskiptavina að vinnusvæði, verklagsreglur. Bannmerki. |  | R-707/1995 | |
| 3. Skipulag | Uppröðun og fjarlægð milli vörurekka og stæða. Er nægjanlegt rými við hurðir og hlið, árekstravarnir. Eru til staðar umferðarreglur innan vöruhússins og athafnasvæðis? |  | R-581/1995, 3. gr. | |
| 4. Umferðarleiðir innan dyra | Eru umferðar- og gönguleiðir um vinnustaðinn merktar, greiðar og öruggar? Er skilið á milli gangandi og akandi umferðar? Merkingar vegna umferðar. Eru stigar, tröppur, fallvarnir og gangar samkv. byggingareglugerð? |  | R-581/1995,  3. og 39. gr.  R-707/1995,  V. viðauki  R-367/2006 | |
| 5. Rýmingarleiðir | Greiðar, merktar útgönguleiðir, neyðarlýsing. |  | R-581/1995,  37. gr. | |
| 6. Umferðarleiðir utan dyra | Eru umferðar- og gönguleiðir utan dyra öruggar (athuga lýsingu, handrið, hálkuvarnir o.fl.)?  Er skilið á milli gangandi og akandi umferðar?  Er hrunhætta af þaki, t.d. snjór eða grýlukerti? |  | R-581/1995,  41. gr. | |
| 7. Neyðaráætlun | Liggur fyrir neyðaráætlun í fyrirtækinu vegna náttúruhamfara eða eldsvoða? |  | Ábending | |
| 8. Öryggis- og heilbrigðismerki | Dæmi um merkingar:  Neyðarskilti um flóttaleiðir. Bann við reykingum og opnum eldi. Boðmerki um notkun persónuhlífa. |  | R-707/1995 | |
| **Vélar og tæki** |  |  |  | |
| 1. Eftirlit, réttindi og lyftibúnaður | Er árlegt eftirlit með bílum, vélum og tækjum. Hafa starfsmenn viðeigandi réttindi? Er notaður viðurkenndur lyftibúnaður til að lyfta fólki? |  | Rg-54/1995, 8.gr.  Rg-367/2006  FL-37/2017  (fleiri tungumál)  Lb-3/1991 | |
| 2. Vöruhurðir | Öryggisbúnaður t.d. þrýstilisti, ljósnemavörn til varnar klemmihættu, haldrofi, endastopp, reglubundið viðhald. |  | R-581/1995  44. gr.  Rg-1005/2009  ÍST EN12453 | |
| 3. Vörulyftur/ skutlyftur | Er búnaður við fermingu og affermingu bíla merktur með hámarkslyftigetu? Er klemmivörn eða haldrofi og yfirsýn? |  | Rg-1005/2009  Handbók framl. | |
| 4. Lyftibúnaður og lyftitæki | Ástand, umhirða, lyftageta (WLL eða SWL = mesta leyfilega álag á búnaðinn), reglubundið viðhald, skoðanir VER. |  | Rg-1005/2009  Rg-367/2006  Handb. framl. | |
| 5. Vöruhillur og rekkar | Eru festingar öruggar og merktar með hámarks burðargetu? Eru fallvarnir á endum og við umferðaleiðir? Frágangur vöru í hillum m.t.t. hrunhættu. Ákeyrsluvarnir við rekka. |  | L-46/1980,  42. gr.  R-581/1995,  3. og 39. gr. | |
| 6. Lausir stigar og tröppur | Lausir stigar og tröppur notist einungis tímabundið og í skamman tíma í einu við minni háttar verk þar sem ekki þarf að beita afli. Áltröppur og –stigar skulu uppfylla staðal ÍST EN-131. |  | Rg-367/2006  FL-34/2017  (fleiri tungumál)  Lb-1/1991 | |
| 7. Fallvarnir á flutningstækjum | Öruggur stigi til að komast inn í flutningstækið, Stigi og fallvarnir skulu vera fyrir hendi á flutningstönkum |  | L-46/1980,  37. gr.  R-547/1996,  B-hluti 21.1  FL-34/2017  (fleiri tungumál) | |
| 8. Vinna í hæð | Tryggja skal fullnægjandi fallvarnir við fermingu og affermingu flutningabíla. Hæð á farmi skal ekki vera yfir 4.2 m. |  | L-46/1980,  37. gr.  FL-34/2017  (fleiri tungumál) | |
| 9. Lestun í flutningstæki | Verklagsreglur og öryggisráðstafanir til að fyrirbyggja klemmihættu þegar verið er að segja til við lestun, t.d. þegar lyftari fer inn í flutningstæki. |  | Rg-145/1953, 3.gr | |
| 10. Lestun utan athafnasvæða | Gæta skal að bifreið standi lárétt við losun og lestun. |  | Ábending | |
| 11. Stórar lestunarhurðir | Klemmi- og fokhætta af stórum bíl- og vöruhurðum við slæm veðurskilyrði. |  | Ábending | |
| 12. Hleðslurými lyftara | Sérstakt/afmarkað loftræst rými, raflagnir og raftæki neistafrí. Öryggis- og heilbrigðismerkingar, neyðarsturta, augnskolunarbúnaður. |  | Lb.-1/1990 | |
| 13. Vinnuvélar og lyftarar | Réttindi stjórnenda vinnuvéla, vinnuvélaskoðanir. Vinnuvélaréttindi erlendra starfsmanna þurfa staðfestingu Vinnueftirlitsins. |  | R-198/1983  R-388/1989  FL-37/2017  (fleiri tungumál) | |
| 14. Kæli og frystiklefar | Hurð á kæliklefum skal opnast út og vera búin læsingum þannig að þær verði opnaðar bæði utan og innan frá. Klefinn skal vera með lýsingu og hringingarkerfi svo hægt sé að gefa merki frá honum. Snertlar neyðarkerfis skulu vera upplýstir og merktir. |  | R-12/1965  ÍST EN 378 | |
| 15. Loftþjöppur og hylki | Reglubundið eftirlit með lofthylkjum og búnaði. Tæki innflutt 1997 eða seinna skulu vera CE-merkt.  \*í gildi fyrir þann búnað sem framleiddur var fyrir 27. nóvember 2017 |  | Rg-1022/2017  Rg-1021/2017  R-99/1996\*  R-571/2000\* | |
| **Persónuhlífar** |  |  | |  |
| 1. Grunnkröfur | Allar persónuhlífar CE-merktar og skv. viðkomandi ÍST EN staðli. Leiðbeiningar á íslensku.  **Nota skal persónuhlífar þegar ekki er hægt að koma við öðrum lausnum eða á meðan unnið er að fullnægjandi úrbótum.** |  | | R-501/1994  [Uppl. um persónuhlífar](https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/oryggi/personuhlifar/)  R-497/1994 |
| 2. Hávaði | Heyrnarhlífar, ástand og umhirða, hæfa aðstæðum, áhættumat. Notkun heyrnarhlífa með útvarpi eða tækja fyrir tónlistarflutning hentar ekki þar sem hlusta þarf eftir varnaðarmerkjum eða aðsteðjandi hættu. |  | | Rg-921/2006,  6. gr. og 8. gr.  R-547/1996 |
| 3. Aðrar hættur | Öryggishjálmar, öryggisskór, öryggisstígvél, hlífðargleraugu, viðeigandi hlífðarfatnaður, endurskinsfatnaður, hlífðarhanskar/vettlingar sem hæfa starfinu o.s.frv.  Varðandi persónuhlífar í ökutækjum sem flytja hættulegan farm, sjá ADR-reglur nr. R-984/2000. |  | | R-497/1994,  4. – 8. gr. |
| 4. Umhirða | Geymsla og viðhald persónuhlífa. |  | | Ábending |
| **Annað** |  |  | |  |
| 1. Slökkvibúnaður | Staðsetning, fjöldi, gerð, reglulegt viðhald. Samráð við eldvarnareftirlit. |  | | Reglur Mannvirkjast. |
| 2. Skyndihjálpar-búnaður | Staðsetning, fjöldi, gerð. Upplýsingar um skyndihjálp. |  | | R-581/1995, 38. gr. |

**Aðbúnaður:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Efnisþáttur - atriði* | Viðmið – athugasemdir | *Mat:*  *V: Í lagi*  *X: Ekki í lagi*  *0: Á ekki við* | *Lög,reglur og leiðbein VER.*  *Annað* |
| Starfsmannarými |  |  |  |
| 1. Snyrtingar | Búnaður, stærð, loftræsting, fjöldi miðað við starfsmannafjölda og kyn. |  | R-581/1995 gr. 21-31 |
| 2. Kaffi/matstofa | Búnaður, stærð, loftræsting. |  | R-581/1995 gr. 31-37 |
| 3. Búningsaðstaða | Læstir fataskápar eða fatahengi og læstar hirslur fyrir persónulega muni starfsmanna. Loftræsting, búnaður og stærð taki mið af fjölda starfsmanna. Kynjaskipt ef við á. |  | R-581/1995 gr. 13-20 |
| 4. Þvotta- og baðklefar | Steypibað fyrir hverja 5 menn ef menn óhreinkast eða svitna við störf sín. |  | R-581/1995 gr. 26 |
| Ræstiklefi/klefar |  |  |  |
| 1.Ræstiklefar | Aðgengi, búnaður, stærð, loftræsting, vatn og skolvaskur. Ræstiklefar á hverri hæð, sjá nánar í reglum. |  | R-581/1995 gr. 43  Byggingarr. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dags.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Undirskrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Undirskrift